MEMORIA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL


**PROYECTO**

**xxxxxxxxxxxxxx**



**PROPIETARIO :**

**ARQUITECTO : FECHA :**

**A. PLANOS RUTA ACCESIBLE**




**PLANO CONJUNTO DE LOTEO RUTA ACCESIBLE EN CALLES Y PASAJES**


 

**PLANO RUTA ACCESIBLE AREA VERDE 1 - ETAPA 1**

**PLANO RUTA ACCESIBLE AREA VERDE 3 – ETAPA 2**



**PLANO RUTA ACCESIBLE AREA VERDE 2 - ETAPA 1**

**PLANO RUTA ACCESIBLE AREA VERDE 4 Y 5 - ETAPA 2**


**B. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD**

**GENERALIDADES** (Descripción del proyecto en términos de accesibilidad universal)

# NORMATIVA VIGENTE (Referencia con lo exigido en el D.S. 50)

# CUMPLIMIENTO NORMATIVA (Cómo el proyecto cumple con la normativa)

1. **Se consulta ruta accesible,** permitiendo circulación por las veredas y senderos del área verde, conectado todas las áreas y espacios de permanencia propuestos para que todas y todos los usuarios puedan transitar sin inconvenientes y de forma segura. Las rutas o senderos tienen un ancho mínimo de xxxxx, todas ellas proyectadas con pavimento de xxxx para facilitar el tránsito peatonal inclusivo.



1. **Se consulta radio de giro**. Corresponde al espacio destinado a permitir el giro de una persona en silla de ruedas en 360 grados:
   * Cambios de dirección o recorrido importante
   * Espacios de aproximación y uso
   * Zonas de retorno de flujo peatonal.



1. **Se consulta espacio de transferencia,** al costado de los escaños del área verde contempla un espacio de transferencia lateral y paralelo a este artefacto, de xx mts por xx mts, que permite la aproximación lateral y radio de giro de un usuario en silla de ruedas.



1. **Se consulta rebaje encajonado** en la vereda de la calle xxxxx se consulta encajonado de vereda y acera al mismo nivel (0,0cm) se incorpora pavimento táctil de alerta tipo 64 botones, además se consulta recambio de solera rebajada.



1. **Se consulta rebaje de faja angosta** en los cruces de Calles, con un ancho libre de paso de xx m., se incorpora pavimento táctil de alerta tipo 64 botones, además se consulta rebaje de la solera.



1. **Se consulta Juego Accesible** en la zona de juegos se proyecta XXXX (código XXXX en banda de precios o producto similar) que incorpora estándares permitidos para ser usados por niños y niñas en situación de discapacidad. La proyección de este juego es sobre pavimento de caucho insitu y contempla un área de seguridad de xxxx metros x xxx metros (en cada esquina), lo anterior con el objetivo de amortiguar el impacto en la zona cercana al juego.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RESPONSIBLE TÉCNICO**